|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Onderhoudsplan muziektent "De Koepel" Ried** | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nieuwbouw 2016 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Onderhoud:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Het gebouw bestaat uit een betonnen fundering met daarom een gemetselde buur hoogte ong. 1 meter. | | | | | | | | | |
| Het dak wordt gedragen door een stalen constructie met als dakbedekking zink. | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Het onderhoud zal bestaan uit : | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schoonmaken mbw hoge druk ban de stenen muren. | | | | |  |  |  |  |  |
| Inspectie jaarlijks van de verflaag van het ijzeerwerk. | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eenmaal in de 5 jaar schilderwerk van de ijzeren constructie. | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dit zal door vrijwilligers uitgevoerd worden en de materiaal kosten zullen tlv Dorpsbelang komen. | | | | | | | | |  |