|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Onderhoudsplan muziektent "De Koepel" Ried** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nieuwbouw 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Onderhoud:**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Het gebouw bestaat uit een betonnen fundering met daarom een gemetselde buur hoogte ong. 1 meter. |
| Het dak wordt gedragen door een stalen constructie met als dakbedekking zink. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Het onderhoud zal bestaan uit : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schoonmaken mbw hoge druk ban de stenen muren. |  |  |  |  |  |
| Inspectie jaarlijks van de verflaag van het ijzeerwerk. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eenmaal in de 5 jaar schilderwerk van de ijzeren constructie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dit zal door vrijwilligers uitgevoerd worden en de materiaal kosten zullen tlv Dorpsbelang komen. |  |